KEWEDI ONO

Construcción de 8,00x12,00m que da un área total de 96,00m2.

Consta de 3 dormitorios: 1 de 3,70x3,20m incluye un baño completo; 2 dormitorios de 3,20x2,90; 1 baño completo de 2,30x1,90m; 1 hall (pasadizo) de 3,80x1,20m y 1 área social de 4,50x4,00 que podrá servir para cocina, comedor y sala.

Además, hay una zona amplia de 4,00x8,00m; en la que tranquilamente se podrían colocar hamacas y un fogón alto, no sobre el piso. Vale decir que esta área se puede considerar como típica de la zona.

La cubierta se lo ha diseñado tratando de conservar las tradiciones de estos pueblos.

Como complemento de la vivienda, se construirá una fosa séptica acoplada a un biodigestor, tratando de afectar en lo menor posible al medio ambiente.

Otra cosa que destacar es cada vivienda tendrá su propio panel solar, para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes.

NENKIPADE

Construcción de 10,90x8,20 más 3,80x2,55m que da un área total de 99,10m2

Consta de 4 dormitorios de 3,50x3,00m; 2 baños completos de 2,30x1,80m; además hay un área de 10,75x3,50 que puede usarse como cocina, comedor y sala.

La cubierta consta de algunas caídas, que le dan un aspecto muy bonito a la vivienda.

Como complemento de la vivienda, se construirá una fosa séptica acoplada a un biodigestor, tratando de afectar en lo menor posible al medio ambiente.

Otra cosa que destacar es cada vivienda tendrá su propio panel solar, para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes.

APAIKA

Construcción de 8,50x10,00m que da un área total de 85,00m2

Consta de 4 dormitorios de 3,30x2,60; 2 baños completos de 2,80x1,20m y una zona para uso múltiple de 8,30x3,10m.

La vivienda se construirá sobre una losa que se elevará 1,80 del nivel de suelo.

La cubierta es a 4 aguas.

Como complemento de la vivienda, se construirá una fosa séptica acoplada a un biodigestor, tratando de afectar en lo menor posible al medio ambiente.

Otra cosa que destacar es cada vivienda tendrá su propio panel solar, para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes.